10 Scheda tecnica Riepilogativa

Offerente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(compilare ogni campo e barrar le caselle scelte: esempio SI ☒NO☐ oppure SI ☐ NO ☒)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | CONDIZIONI OFFERTE DAL CONCORRMTE | |
| 1 | **Certificazioni ISO – par. 1 CSA** | 1.1 | UNI- ISO 45001 2018 (requisiti per un sistema di gestione della [salute e della sicurezza sul lavoro](https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_sul_lavoro). E’ da ritenersi valida anche una certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001 | Si 🞎  Come da certificati allegati | No 🞎 |
| 1.2 | UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione – Requisiti); | Si 🞎  Come da certificati allegati | No 🞎 |
| 13 | ISO 14001:2015 (requisiti di un sistema di gestione ambientale). | Si 🞎  Come da certificati allegati | No 🞎 |
| 2 | **Caratteristiche data logger – par. 2.1.1 CSA** | 2.1 | Numero di ingressi analogici PT100 nativi sul data logger, senza l’aggiunta di moduli di espansione, in aumento rispetto ai 4 (quattro) previsti come requisito minimo nell’Allegato 8.3 -“Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura”.”. | N.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.2 | Numero di ingressi digitali (contatore, stato, …) nativi sul data logger, senza l’aggiunta di moduli di espansione, in aumento rispetto agli 8 (otto) previsti come requisito minimo nel capitolato.. | N.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.3 | Presenza di un sistema di allarme che segnali l’apertura della porta del contenitore di stazione; | Si 🞎 | No 🞎 |
| 2.4 | Presenza di un sistema di allarme che segnali la rimozione del pannello fotovoltaico | Si 🞎 | No 🞎 |
| 3 | **Sistema trasmissivo – par. 2.1.3 CSA** | 3.1 | Numero di secondi **in riduzione** offerto rispetto all’intervallo di acquisizione di 5 minuti (300 secondi), richiesto nel CSA. | N.\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 3.2 | Numero totale di frequenze utilizzate.   * n. 2 frequenze: 10 punti * n. 3 frequenze: 5 punti * n. 4 frequenze: 2 punti * > di 4 frequenze: 0 punti | 🞎 n. 2 frequenze  🞎 n. 3 frequenze:  🞎 n. 4 frequenze  🞎 > di 4 frequenze | |
| 4 | **Garanzia on-site – par. 4.1 CSA** | 4.1 | Numero di ore **in riduzione** offerto per la conclusione dell’intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore. | N.\_\_\_\_\_\_ | |
| 5 | **Manutenzione correttiva sui sensori recuperati – par. 4.2 CSA** | 5.1 | Numero di ore **in riduzione** offerto per la conclusione dell’intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore | N.\_\_\_\_\_\_ | |

Sottoscrizione digitale del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_